# Dados técnicos

Berbequim/aparafusador sem fio |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
N.º de rotações em vazio n0A)
1ª velocidade | rpm | 0–550 | 0–550
2ª velocidade | rpm | 0–2200 | 0–2200
Nº de impactosA) | ipm | – | 0–30000
Torque em materiais duros/macios segundo a norma ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Torque máx. A) | Nm | 150 | 150
Ø máx. de furo
Madeira | mm | 150 | 150
Aço | mm | 16 | 16
Alvenaria | mm | − | 20
Encabadouro da ferramenta | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø máx. do parafuso | mm | 13 | 13
PesoB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamento e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Baterias recomendadas para desempenho total |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  depende da bateria utilizada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.