# Tekniske data

Batteriboreskrutrekker |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18
Tomgangsturtall n0A)
1. gir | o/min | 0–550 | 0–550
2. gir | o/min | 0–2200 | 0–2200
SlagtallA) | slag/min | – | 0–30000
Dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. dreiemomentA) | Nm | 150 | 150
Maks. bor-Ø
Tre | mm | 150 | 150
Stål | mm | 16 | 16
Murverk | mm | – | 20
Verktøyholder | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. skrue-Ø | mm | 13 | 13
VektB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Anbefalte batterier for maksimal ytelse |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  avhengig av benyttet batteri

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.