# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

หมายเหตุ: การใช้แบตเตอรี่แพ็คที่ไม่เหมาะกับเครื่องมือไฟฟ้าของท่านอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

ตั้งสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (16) ไว้ที่กึ่งกลางเพื่อป้องกันการเปิดสวิทช์โดยไม่ตั้งใจ ใส่แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จไฟแล้ว (11) เข้าในด้ามจับจนได้ยินเสียงล็อคเข้าที่และวางราบเสมอกันกับด้ามจับ

##

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (16) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (17) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

| การหมุนทางขวา: เลื่อนสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (16) ทั้งสองข้างจนสุดไปที่ตำแหน่ง
| การหมุนทางซ้าย: เลื่อนสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (16) ทั้งสองข้างจนสุดไปที่ตำแหน่ง

##

| การเจาะ
ตั้งสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (7) ไว้ที่สัญลักษณ์ “การเจาะ”
| การเจาะ
ตั้งสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (7) ไว้ที่สัญลักษณ์ “การขันสกรู”
| “การเจาะ‌กระแทก” (GSB 18V-150 C)
ตั้งสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (7) ไว้ที่สัญลักษณ์ “การเจาะ‌กระแทก”

##

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (17) และกดค้างไว้

ไฟ LED (13) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (17) เบาๆ หรือเต็มที่ และให้ความสว่างบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

ปิดเครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (17)

##

ท่านสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (17)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (17) เบาจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น

##

ท่านสามารถเลือกแรงบิดที่ต้องการล่วงหน้าได้ 25 ขั้นด้วยแหวนตั้งแรงบิดล่วงหน้า (6) เครื่องมือจะหยุดทำงานเมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

##

- สับสวิทช์ตั้งเกียร์ (8) เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

เกียร์ 1:

ความ‌เร็วรอบ‌ต่ำ สำหรับการเจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือสำหรับการขันสกรู

เกียร์ 2:

ความ‌เร็วรอบ‌สูง สำหรับ‌การ‌เจาะรู‌เส้นผ่า‌ศูนย์กลาง‌ขนาดเล็ก

- ดันสวิทช์ตั้งเกียร์ไปจนสุดเสมอ มิฉะนั้นเครื่อง‌อาจ‌ชำรุดได้

##

การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (KickBack Control) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นและปกป้องผู้ใช้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มี KickBack Control เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหมุนรอบแกนสว่านอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิทช์

การปิดระบบอย่างรวดเร็วจะแสดงด้วยไฟ LED (22)กระพริบสีแดง ไฟกะพริบของไฟทำงาน (13) และไฟ LED สีแดงสำหรับ KickBack Control (23) บนเครื่องมือไฟฟ้า

เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้งให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิดและกดสวิทช์อีกครั้ง

- หากฟังก์ชั่นการควบคุมแรงสั่นสะเทือน (KickBack Control) ชำรุด จะไม่สามารถเปิดเครื่องมือไฟฟ้าได้อีกต่อไป ส่ง‌เครื่องมือวัดให้‌ช่าง‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ตรวจซ่อม‌และ‌ใช้‌อะไหล่‌เปลี่ยน‌ของแท้‌เท่านั้น

สามารถปิดใช้งานการปิดระบบอย่างรวดเร็วที่อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (14) ด้วยปุ่ม (24) หากไม่ได้ใช้เครื่องมือไฟฟ้านานกว่า 5 นาที หรือหากถอดแบตเตอรี่ออก การปิดระบบอย่างรวดเร็วจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ สถานะปัจจุบันจะแสดงผ่านไฟ LED สำหรับ KickBack Control (23) บนอินเตอร์เฟสผู้ใช้ (14)

โปรดทราบว่า ไม่สามารถมองเห็นไฟเตือนได้จากทุกทิศทาง ไฟเตือนมองเห็นได้ยากหากแสงแดดจ้า

##

การตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) สามารถเลือกมุมเอียงล่วงหน้าได้ซึ่ง เครื่องมือไฟฟ้าจะรับรู้ขณะทำงานและแสดงให้ผู้ใช้เห็น ซึ่งช่วยให้สามารถเจาะหรือขันสกรูที่มุมฉากเข้ากับพื้นผิวที่เอียงได้ การตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) จะควบคุมผ่านอินเตอร์เฟสผู้ใช้ (14)

เลือกมุม (45°, 60°, ผู้ใช้กำหนดเอง) บนอินเตอร์เฟสผู้ใช้ (14) หมายเหตุ: ในการตั้งค่าจากโรงงานผลิต มุมที่ผู้ใช้กำหนด คือ 90° สามารถปรับได้ด้วย Bosch App
ในการตั้งค่ามุมให้กดปุ่มบนการตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) (20)จนกระทั่งไฟ LED สำหรับมุมเอียงที่ต้องการ (21) เริ่มกะพริบ

นอกจากไฟ LED สำหรับมุมเอียงที่ต้องการ (21) แล้ว ไฟ LED สำหรับการตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) (9) จะเริ่มกะพริบสีเหลือง ตอนนี้ให้วางเครื่องมือไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ต้องการและถือไว้ให้นิ่งที่สุด หมายเหตุ: หากเครื่องมือไฟฟ้าไม่อยู่นิ่งในระหว่างกระบวน การเริ่มต้นกระบวนการเริ่มต้นจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 10 วินาทีและค่าชุดสุดท้ายจะถูกเรียกคืน
หลังจากวางตำแหน่งแล้ว เครื่องมือไฟฟ้าจะเริ่มกระบวนการเริ่มต้น พื้นผิวที่ต้องการจะเริ่มเรียนรู้ ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้น ขั้นตอนการเริ่มต้นจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไฟ LED สำหรับการตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) (9) สว่างเป็นสีเขียวประมาณ 1 วินาที จากนั้นจะดับลงและไฟ LED สำหรับมุมเอียง (21) จะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นำเครื่องมือไฟฟ้าออกจากพื้นผิว จัดตำแหน่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ได้มุมเอียงที่ต้องการบนพื้นผิวที่การเรียนรู้ ไฟ LED (22) จะติดสว่างเป็นสีเหลือง เมื่อเครื่องมือเอียงเข้าใกล้มุมเอียงที่ต้องการ/ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ไฟ LED (9) จะติดสว่างเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องมือเอียงถึงระดับมุมเอียงที่ต้องการ/ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าโดยประมาณ ในการสิ้นสุดการตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) ให้กดปุ่มการตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) (20) ค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED สำหรับการเลือกมุม (21) ดับไป (45° → 60° → ผู้ใช้กำหนด → ปิด) มุมที่ตั้งไว้และพื้นผิวอ้างอิงจะยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือหากมีการปลุกเครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้งจากโหมดสลีป

##

อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (14) เพื่อตั้งค่าและตรวจสอบมุมเอียงภายในขอบเขตของการตรวจจับมุมอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) เพื่อปิดใช้งานการปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว (KickBack Control) และเพื่อแสดงสถานะของเครื่องมือไฟฟ้า

##

ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (22) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว | สถานะ OK | –
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติหรือแบตเตอรี่ใกล้หมด หรือ KickBack Control ปิดใช้งานอยู่ | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในโหมดว่างและปล่อยให้เย็นลง สลับ หรือชาร์จแบตเตอรี่ภายในไม่ช้า หรือกดปุ่ม KickBack
ส่องสว่างสีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปหรือแบตเตอรี่‌‌หมด‌ประจุ | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง สลับหรือชาร์จแบตเตอรี่
กะพริบสีแดง | การยับยั้งการตีกลับถูกเรียกใช้งาน | เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง
กะพริบสีฟ้า | เครื่องมือไฟฟ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางหรือกำลังถ่ายโอนการตั้งค่า | –

ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (9) | ความหมาย/สาเหตุ
--- | ---
สีเขียว | ไฟ LED สีเขียวแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเอียงถึงระดับมุมเอียงที่ต้องการ/ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยประมาณA)
สีเหลือง | ไฟ LED สีเหลืองแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเอียงเข้าใกล้มุมเอียงที่ต้องการ/ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าA)
กะพริบเป็นสีเหลือง จากนั้นติดสว่างเป็นสีเขียวชั่วครู่ | กำลังรับรู้และกำหนดค่าพื้นผิว
กะพริบเป็นสีเหลือง จากนั้นติดสว่างเป็นสีเหลืองชั่วครู่ | กระบวนการเริ่มต้นดำเนินการไม่ถูกต้อง

A)

  ระบบตรวจจับองศาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) ไม่สามารถให้ความแม่นยำในการตรวจวัดตามที่กำหนดได้ในลักษณะเดียวกับเมื่อใช้งานเครื่องมือวัด เนื่องจากพิกัดความเผื่อจากกระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อความแม่นยำในช่วงการแสดงผล นอกจากนี้ เงื่อนไขภายนอกต่างๆ ยังอาจทำให้ประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดองศาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EAD) ลดลง (เช่น การปรับแนวเครื่องมือเข้ากับสกรูหรือดอกขันสกรูอย่างไม่ถูกต้อง หรือความเรียบของพื้นผิวเมื่อเริ่มการทำงาน)

##

เมื่อใช้ร่วมกับ Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC จะมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อต่อไปนี้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า:

- การลงทะเบียนและตั้งค่าส่วนบุคคล
- การตรวจสอบสถานะและการส่งออกข้อความแจ้งเตือน
- ข้อมูลทั่วไปและการตั้งค่า
- การจัดการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโมดูล Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC กรุณาอ่านหนังสือคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง