# Tekniset tiedot

Akkuruuvinväännin |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
Nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku n0A)
1. vaihde | min-1 | 0–550 | 0–550
2. vaihde | min-1 | 0–2 200 | 0–2 200
IskulukuA) | min-1 | – | 0–30 000
Vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 (2017) mukaanA) | Nm | 100/84 | 100/84
Suurin vääntömomenttiA) | Nm | 150 | 150
Reiän maksimihalkaisija
Puu | mm | 150 | 150
Teräs | mm | 16 | 16
Kiviseinä | mm | − | 20
Käyttötarvikkeen pidin | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ruuvin maksimihalkaisija | mm | 13 | 13
PainoB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.