# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d’afficher l’état de charge que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge ou . L’affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l’accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

Remarque : Le niveau de charge de l’accu est également affiché sur l’écran de contrôle (14) Affichages d’état.

## Batterie de type GBA 18V...

LED | Capacité
--- | ---
3 LED allumées en vert | 60–100 %
2 LED allumées en vert | 30–60 %
1 LED allumée en vert | 5–30 %
Clignotement en vert d'1 LED | 0–5 %

## Batterie de type ProCORE18V...

LED | Capacité
--- | ---
5 LED allumées en vert | 80−100 %
4 LED allumées en vert | 60−80 %
3 LED allumées en vert | 40−60 %
2 LED allumées en vert | 20−40 %
1 LED allumée en vert | 5−20 %
Clignotement en vert d’1 LED | 0−5 %