# Technische gegevens

Accuboorschroevendraaier |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Onbelast toerental n0A)
Stand 1 | min–1 | 0–550 | 0–550
Stand 2 | min–1 | 0–2200 | 0–2200
Aantal slagenA) | min–1 | – | 0–30000
Draaimoment harde/flexibele schroefverbinding op basis van ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Max. draaimomentA) | Nm | 150 | 150
Max. boor-Ø
Hout | mm | 150 | 150
Staal | mm | 16 | 16
Metselwerk | mm | – | 20
Gereedschapsopname | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. schroef-Ø | mm | 13 | 13
GewichtB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.