# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-izvijač |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Nazivni broj okretaja u praznom hodu n0A)
1. brzina | min–1 | 0–550 | 0–550
2. brzina | min–1 | 0–2200 | 0–2200
Broj udaracaA) | min–1 | – | 0–30000
Zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Maks. zakretni moment A) | Nm | 150 | 150
Maks. promjer bušenja
drvo | mm | 150 | 150
čelik | mm | 16 | 16
zidovi | mm | − | 20
Prihvat alata | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. promjer vijaka | mm | 13 | 13
TežinaB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Preporučene aku-baterije za puni učinak |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.