# Punho adicional

- Use sua ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (4).

Esta ferramenta elétrica só pode usada com o punho adicional com o número de encomenda 1 602 025 07Y.

- Certifique-se antes de todos os trabalhos de que o punho adicional está bem apertado. A perda de controle pode causar ferimentos. Tenha em atenção que o punho adicional é apertado com um torque adequado ao método de fixação, fixe o mesmo na ferramenta elétrica de modo a que fique excluído qualquer movimento do punho adicional em volta ou ao longo do eixo de perfuração.

##

Para abrir o punho adicional, rode a parte de pegar inferior do punho adicional (4) no sentido anti-horário.

Puxe a peça intermédia do punho adicional para trás e mantenha-a nesta posição.

Empurre o punho adicional sobre o mandril, para colocar o punho adicional na ferramenta elétrica.

De seguida, solte a peça intermédia .

A seguir rode a parte de pegar inferior do punho adicional (4) no sentido horário para voltar a apertar.

##

É possível mover o punho adicional em posições diferentes (4) se desejar, para obter uma posição de trabalho segura sem fazer esforço.

Rode a parte de pegar inferior do punho adicional (4) no sentido anti-horário e oscile o punho adicional (4) para a posição desejada. A seguir, rode a parte de pegar inferior do punho adicional (4) no sentido horário para voltar a apertar.

##

Com o limitador de profundidade (3) pode ser ajustada a profundidade de furação X desejada.

Solte o parafuso de orelhas para o ajuste do limitador de profundidade (5) e coloque o limitador de profundidade no punho adicional (4).

Puxe o limitador de profundidade (3) para fora, até que a distância entre a ponta da broca e a ponta do limitador de profundidade (3) corresponda à profundidade de furação X desejada.

Aperte novamente o parafuso de orelhas para o ajuste do limitador de profundidade (5).