# مشخصات فنی

پیچ گوشتی شارژی |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18
اندازه گیری سرعت در حالت آزاد n0‏A)
سرعت 1 | min-1 | ‎0–550‎ | ‎0–550‎
سرعت 2 | min-1 | ‎0–2200‎ | ‎0–2200‎
تعداد ضربهA) | min-1 | – | ‎0–30000‎
گشتاور پیچ کاری سخت/نرم بر اساس ‎ISO 5393 (2017)‎‏A) | Nm | 100/84 | 100/84
حداکثر گشتاورA) | Nm | 150 | 150
حداکثر قطر سوراخ
چوب | mm | 150 | 150
فولاد | mm | 16 | 16
ساختار آجری | mm | − | 20
ابزارگیر | mm | ‎1,5–13‎ | ‎1,5–13‎
حداکثر قطر پیچ ها | mm | 13 | 13
وزنB) | kg | ‎2,4–3,5‎ | ‎2,5–3,6‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کار و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA 18V... ProCORE18V…‎ | GBA 18V... ProCORE18V…‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.