# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúró- és csavarozógép |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Méretezési üresjárati fordulatszám n0A)
1. fokozat | perc–1 | 0–550 | 0–550
2. fokozat | perc–1 | 0–2200 | 0–2200
ÜtésszámA) | perc–1 | – | 0–30000
Forgatónyomaték kemény/lágy csavarozásnál az ISO 5393 (2017) alapjánA) | Nm | 100/84 | 100/84
Max. forgatónyomatékA) | Nm | 150 | 150
Max. fúróátmérő
Fa | mm | 150 | 150
Acél | mm | 16 | 16
Falazat | mm | – | 20
Szerszámbefogó egység | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. csavar-Ø | mm | 13 | 13
SúlyB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
A teljes teljesítményhez javasolt akkumulátorok |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  a felhasznált akkumulátortól függően

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.