# Gagang tambahan

- Gunakan perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan (4).

Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan dengan gagang tambahan dengan nomor pemesanan 1 602 025 07Y.

- Pastikan gagang tambahan telah dipasang dengan kencang sebelum memulai semua pengerjaan. Kehilangan kendali saat mengoperasikan perkakas listrik dapat menyebabkan cedera. Pastikan gagang tambahan dikencangkan dengan torsi yang sesuai untuk metode pengencangan dan kencangkan gagang tambahan pada perkakas listrik sedemikian rupa sehingga gagang tambahan tidak bergerak di sekeliling atau di sepanjang sumbu pengeboran.

##

Untuk membuka gagang tambahan, putar bagian bawah gagang tambahan (4) berlawanan arah jarum jam.

Tarik lagi spacer pada gagang tambahan dan tahan pada posisi tersebut.

Dorong gagang tambahan ke atas chuck bor untuk memasang gagang tambahan ke perkakas listrik.

Kemudian lepaskan spacer .

Selanjutnya, kencangkan lagi bagian bawah gagang tambahan (4) dengan memutarnya searah jarum jam.

##

Gagang tambahan (4) dapat digerakkan ke arah mana saja sesuai keinginan untuk memungkinkan posisi kerja yang aman dan tidak menyulitkan.

Putar bagian bawah gagang tambahan (4) berlawanan arah jarum jam dan ayunkan gagang tambahan (4) ke posisi yang diinginkan. Selanjutnya, kencangkan lagi bagian bawah gagang tambahan (4) dengan memutarnya searah jarum jam.

##

Dengan pembatas kedalaman (3), kedalaman lubang X yang diinginkan dapat ditetapkan.

Kendurkan baut kupu-kupu untuk pengaturan pembatas kedalaman lubang (5) dan pasang pembatas kedalaman pada gagang tambahan (4).

Tarik pembatas kedalaman (3) hingga jarak antara ujung mata bor dan ujung pembatas kedalaman (3) sesuai dengan kedalaman pengeboran X yang diinginkan.

Kencangkan kembali baut kupu-kupu untuk pembatas kedalaman lubang (5).