# Üzembe helyezés

##

Figyelem: Az elektromos kéziszerszámnak nem megfelelő akkumulátorok használata működési hibákhoz vagy az elektromos kéziszerszám megrongálódásához vezethet.

Állítsa be a középső helyzetbe a (16) forgásirány-átkapcsolót, hogy meggátolja az akaratlan bekapcsolást. Tegye bele a feltöltött (11) a akkumulátort fogantyúba, amíg az érezhetően beugrik a reteszelési helyzetbe és egy síkban fekszik a fogantyúval.

##

A (16) forgásirány-átkapcsoló az elektromos kézi‌szerszám forgásirányának megváltoztatására szolgál. Ha a (17) be-/kikapcsoló be van nyomva, akkor a forgásirányt nem lehet átkapcsolni.

| Jobbrafutás: Tolja el a (16) forgásirány átkapcsolót mindkét oldalon ütközésig a helyzetbe.
| Balrafutás: Tolja el a (16) forgásirány átkapcsolót mindkét oldalon ütközésig a helyzetbe.

##

| Fúrás
Állítsa be a (7) üzemmód beállító kapcsolót a "Fúrás" jelére.
| Csavarozás
Állítsa be a (7) üzemmód beállító kapcsolót a "Csavarozás" jelére.
| Ütvefúrás (GSB 18V-150 C)
Állítsa be a (7) üzemmód átkapcsolót az "Ütvefúrás" jelére.

##

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a (17) be-/kikapcsolót.

A (13) munkahely megvilágító LED-lámpa világít kissé vagy teljesen megnyomott (17) be-/kikapcsoló esetén világít és gondoskodik arról, hogy a munkaterület hátrányos külső megvilágítás esetén is megfelelően meg legyen világítva.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához eressze el a (17) be-/kikapcsolót.

##

A bekapcsolt elektromos kéziszerszám fordulatszámát annak megfelelően szabályozhatja, mennyire nyomja be a (17) be-/kikapcsolót.

A (17) be‑/kikapcsolóra gyakorolt enyhe nyomás alacsony löketszámot eredményez. Növekvő nyomás esetén a forsulatszám is növekszik.

##

A (6) forgatónyomaték előválasztó beállító gyűrűvel a szükséges forgatónyomatékot 25 fokozatban előre be lehet állítani. A beállított forgatónyomaték elérésekor a betétszerszám leállításra kerül.

##

- A (8) forgásirány-átkapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám esetén kapcsolja át.

1. fokozat:

Alacsony fordulatszám tartomány; nagy átmérőjű fúróval végzett munkákhoz vagy csavarozáshoz.

2. fokozat:

Magas fordulatszám tartomány, kis átmérőjű fúróval végzett munkákhoz.

- A fokozatválasztó kapcsolót mindig ütközésig el kell tolni. Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám megrongálódhat.

##

A gyorskikapcsoló (KickBack Control) az elektromos kéziszerszám biztosabb irányítását teszi lehetővé és ezzel a KickBack Control nélküli elektromos kéziszerszámokkal összehasonlítva megnöveli a felhasználót védő berendezések hatékonyságát. Ha az elektromos kéziszerszám hirtelen és előre nem látható módon elfordul a fúrási tengely körül az elektromos kéziszerszám azonnal kikapcsolásra kerül.

A gyorskikapcsolást a (22) LED piros színben való villogása, a (13) munkahely megvilágító lámpa villámszerű felvillanása és az elektromos kéziszerszámon elhelyezett (23) KickBack Control LED piros színben való folytonos világítása jelzi.

Az ismételt üzembe helyezéshez engedje el, majd ismét nyomja be a be-/kikapcsolót.

- Ha a KickBack Control funkció nem működik, a fúrógépet nem lehet bekapcsolni. Az elektromos kéziszerszámát csak szak‌képzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javít‌hatja.

A gyorskikapcsolást a (14) felhasználói felületen a (24) gombbal lehet deaktiválni. Ha az elektromos kéziszerszámot 5 percet meghaladó ideig nem használják, vagy ha kiveszik belőle az akkumulátort, a gyorskikapcsolás automatikusan ismét bekapcsolásra kerül. A pillanatnyi állapotot a (14) felhasználói felületen a (23) KickBack Control LED jelzi.

Vegye tekintetbe, hogy a figyelmeztető lámpa nem minden irányból látható. Erús napfény mellett a gigyelmeztető lámpát nehéz felismerni.

##

Az elektronikus szögmeghatározással (EAD) ki lehet jelölni egy dőlésszöget, amelyet az elektromos kéziszerszám a munka során felismer és a felhasználó számára kijelez. Így például egy ferde felületbe is lehet derékszögben fúrni vagy egy csavart behajtani. Az elektronikus szögmeghatározást (EAD) a (14) felhasználói felületről lehet vezérelni.

Jelöljön ki a (14) felhasználói felületen egy szöget (45°, 60°, a felhasználó által meghatározott szög). Megjegyzés: A gyári beállításoknál a felhasználó által meghatározott szüg 90°. Ezt egy Bosch-app segítségével lehet beállítani.
A szög beállításához nyomja meg annyiszor a (20) elektronikus szögmeghatéározó (EAD) gombot, amíg a kívánt dőlésszög (21) LED-je villogni kezd.

A kívánt dőlésszög (21) LED-jén kívül az elektronikus szögmeghatározás (9) LED-je is elkezd sárga színben villogni. Most pozícionálja az elektromos kéziszerszámot a kívánt felületen és tartsa azt lehetőleg mozdulatlanul. Megjegyzés: Ha az elektromos kéziszerszámot az inicializálási folyamat közben nem tartják nyugodtan, az inicializálási folyamat 10 másodperc elteltével automatikusan befejeződik és a legutoljára beállított érték ismét beállításra kerül.
Az elektromos kéziszerszám a pozícionálás után elindítja az inicializálási folyamatot. Az inicializálási folyamat során a berendezés betanulja a kívánt felületet. Az inicializálási folyamat befejezedődött, ha az elektronikus szögmeghatározás (EAD) (9) LED-je kb. 1 másodpercig zöld színben világít és a (21) dőlésszög LED folytonosan világít.

Távolítsa el az elektromos kéziszerszámot a felületről. Állítsa be az elektromos kéziszerszámot a betanult felülethez viszonyítva a kívánt dőlésszögben. A LED (22) sárgán világít, amikor a dőlésszög megközelíti a kívánt/beállított dőlésszöget.

A LED (9) zöld színnel világít, amikor a kívánt/előre beállított dőlésszöget megközelítőleg elérte. Az elektronikus szögmeghatározás (EAD) befejezéséhez nyomja be annyi időre az elektronikus szögmeghatározás (EAD) (20) gombját, amíg a (21) szögkijelölő LED-ek közül egy sem világít (45° → 60° → A felhasználó által meghatározott szög → KI). A beállított szög és a referencia felület egy akkumulátorcsere után is, illetve akkor is megmarad, ha az elektromos kéziszerszámot egy nyugalmi periódus után "felébresztik".

##

A (14) felhasználói felület egy dőlésszögnek az elektronikus szögmeghatározás (EAD) kereteiben való beállítására és ellenőrzésére, a gyorskikapcsolás (KickBack Control) kikapcsolására és az elektromos kéziszerszám állapotának kijelzésére szolgál.

##

Az elektromos kéziszerszám állapotkijelzője (22) | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Zöld | Állapot rendben | –
Sárga | A szerszám elérte a kritikus hőmérsékletet, az akkumulátor majdnem üres vagy a KickBack Control kikapcsolásra került | Járassa üresjáratban és hagyja így lehűlni az elektromos kéziszerszámot, cserélje ki, illetve hamarosan töltse fel az akkumulátort, vagy nyomja meg a KickBack gombot
Pirosan világít | Az elektromos kéziszerszám túlmelegedett vagy az akkumulátor üres | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki, illetve töltse fel az akkumulátort
Pirosan villog | A visszarúgás-kikapcsolás kioldott | Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszámot
Kéken villog | Az elektromos kéziszerszám össze van kötve a mobil végberendezéssel vagy a beállítások átvitelre kerülnek | –

Az elektromos kéziszerszám állapotkijelzője (9) | Magyarázat/ok
--- | ---
Zöld | A zöld LED jelzi, hogy a kívánt/előre beállított dőlésszög körülbelül elérésre kerültA)
Sárga | A sárga LED jelzi, hogy a dőlésszög megközelítette a kívánt / előre beállított dőlésszögetA)
Sárga színben villog, majd rövid ideig zöld színben világít | A felület betanulása folyamatban van
Sárga színben villog, majd rövid ideig sárga színben világít | Az inicializálási folyamat nem került helyesen végrehajtásra

A)

  Az elektronikus szögérzékelés (EAD) nem kínál például egy mérőműszerhez hasonló, meghatározott mérési pontosságot. A gyártási tűrések befolyásolhatják a kijelzési tartományok pontosságát. Ezenkívül külső körülmények is befolyásolhatják az elektronikus szögérzékelés (EAD) érvényességét (pl. az eszköznek a csavarhoz vagy a bithez való helytelen igazítása, a felület egyenetlensége a beindítási folyamat során).

##

A Bluetooth® GCY 42 / GCY 42 NC Low Energy Module modullal a következő konnektivitási funkciók állnak az elektromos kéziszerszámon rendelkezésre:

- Regisztrálás és személyre szabás
- Státusz ellenőrzése, figyelmeztető üzenetek kiadása
- Általános információk és beállítások
- Adminisztráció

A Bluetooth® GCY 42 / GCY 42 NC Low Energy Module modullal kapcsolatos információk a hozzátartozó Kezelési Útmutatóban találhatók.