# البيانات الفنية

المفك الآلي الثقاب العامل بمركم |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
عدد اللفات اللاحملي n0‎‏‏A)‏‏‏‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏
السرعة الأولى | لفة/دقيقة | ‎‏0–550‏‎‏‎‏‎‏‎‏ | 0–550‏
السرعة الثانية | لفة/دقيقة | ‎‏0–2200‏‎‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–2200‏‎‏‎‏‎‏‎‏
عدد الطرقاتA) | min-1 | – | ‎‏0–30000‏‎‏‎‏‎‏‎‏
عزم الدوران بحالة ربط لوالب قاسية/لينة استنادًا للمواصفة ISO 5393 (2017)‏‎‎‏A)‏‏‏‏‎‏‎‏‎‏‎‏ | نيوتن متر | 100 / 84‏‎‏‎‏‎‏‎‏ | 100 / 84
عزم الدوران الأقصىA) | نيوتن متر | 150 | 150
أقصى قطر ثقب
خشب | مم | 150 | 150
فولاذ | مم | 16 | 16
الجدران | مم | − | 20
حاضن العدة | مم | 1,5–13‏ | 1,5–13‏
القطر الأقصى للوالب | مم | 13 | 13
الوزنB) | كجم | 2,4–3,5‏ | 2,5–3,6‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V... ProCORE18V…‎ | GBA 18V... ProCORE18V…‎
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة |  | ProCORE18V…‎ ‏≥ 5,5 أمبير ساعة | ProCORE18V…‎ ‏≥ 5,5 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.