# Të dhënat teknike

Vidator/trapan me bateri |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Tension nominal | V= | 18 | 18
Shpejtësia e vlerësuar boshe n0A)
Marshi 1 | min-1 | 0–550 | 0–550
Marshi 2 | min-1 | 0–2200 | 0–2200
Numri i goditjesA) | min-1 | – | 0–30000
Çift rrotullimi kuti me vidë të fortë/të butë bazuar në ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Çift rrotullimi maksA) | Nm | 150 | 150
Ø maks. i shpimit
Dru | mm | 150 | 150
Çelik | mm | 16 | 16
Muratura | mm | − | 20
Mbajtëse veglash | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø maks. e vidhosjes | mm | 13 | 13
PeshaB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimit dhe ruajtjes | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Bateri të përputhshme |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Bateritë e rekomanduara për performancë të plotë |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Matur në 20–25 °C me bateri ProCORE18V 8.0Ah

B)

  Në varësi të baterisë së përdorur

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.