# Dati tecnici

Trapano-avvitatore a batteria |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di giri a vuoto nominale n0A)
1ª velocità | giri/min | 0–550 | 0–550
2ª velocità | giri/min | 0–2200 | 0–2200
Numero di colpiA) | min-1 | – | 0–30000
Coppia di serraggio (avvitamento in materiale duro/elastico) secondo ISO 5393 (2017)A) | Nm | 100/84 | 100/84
Coppia di serraggio max.A) | Nm | 150 | 150
Ø foro max.
Legno | mm | 150 | 150
Acciaio | mm | 16 | 16
Muratura | mm | − | 20
Attacco utensile | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø viti max. | mm | 13 | 13
PesoB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Batterie raccomandate per la massima potenza |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.