# Техникалық мәліметтер

Акумуляторни й дриль-шуруповерт |  | GSR 18V-150 C | GSB 18V-150 C
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JJ5 0..‎ | ‎3 601 JJ5 1..‎
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі өлшенген айналу жиілігі n0A)
1-беріліс | мин-1 | 0–550 | 0–550
2-беріліс | мин-1 | 0–2200 | 0–2200
Соққы саныA) | мин-1 | – | 0–30000
ISO 5393 (2017) стандарты бойынша қатты/жұмсақ материалдарды бұрау кезіндегі айналу моментіA) | Нм | 100/84 | 100/84
Макс. айналу моментіA) | Нм | 150 | 150
Макс. бұрғы диаметрі
Ағаш | мм | 150 | 150
Болат | мм | 16 | 16
Кірпіш қалау | мм | − | 20
Құрал бекіткіші | мм | 1,5–13 | 1,5–13
Бұрандалардың макс. диаметрі | мм | 13 | 13
СалмағыB) | кг | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V… | GBA 18V... ProCORE18V…
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар |  | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.