# Технически данни

Акумулаторен винтоверт |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Скорост на въртене на празен ходA)
1. предавка | min–1 | 0–630 | 0–630
2. предавка | min–1 | 0–2100 | 0–2100
Честота на ударите | min–1 | – | 0–29500
Mакс. въртящ момент (меко)A) | Nm | 36 | 36
Mакс. въртящ момент (твърдо)A) | Nm | 64 | 64
Mакс. диаметър на отвора
Дърво | mm | 68 | 68
Стомана | mm | 13 | 13
Зидария | mm | − | 13
Гнездо за работен инструмент | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Mакс. диаметър на винтове | mm | 12 | 12
Тегло | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 5.0Ah.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.