# Technické údaje

Akumulátorový vŕtací skrutkovač |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Voľnobežné otáčkyA)
1. stupeň | ot/min | 0–630 | 0–630
2. stupeň | ot/min | 0–2 100 | 0–2 100
Frekvencia príklepu | min-1 | – | 0–29 500
Max. krútiaci moment (mäkký skrutkový spoj)A) | Nm | 36 | 36
Max. krútiaci moment (tvrdý skrutkový spoj)A) | Nm | 64 | 64
Max. Ø vrtáka
Drevo | mm | 68 | 68
Oceľ | mm | 13 | 13
Murivo | mm | − | 13
Upnutie nástroja | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. Ø skrutiek | mm | 12 | 12
Hmotnosť | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 5.0Ah.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.