# Technické údaje

Akumulátorový vrtací šroubovák |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA)
1. stupeň | ot/min | 0–630 | 0–630
2. stupeň | ot/min | 0–2 100 | 0–2 100
Počet příklepů | min-1 | – | 0–29 500
Max. krouticí moment (měkký)A) | Nm | 36 | 36
Max. krouticí moment (tuhý)A) | Nm | 64 | 64
Max. Ø vrtání
Dřevo | mm | 68 | 68
Ocel | mm | 13 | 13
Zdivo | mm | − | 13
Upínání nástroje | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. Ø šroubů | mm | 12 | 12
Hmotnost | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 5.0Ah.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.