# Tekniske data

Akku-bore/-skruemaskine |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
TomgangshastighedA)
1. gear | o/min | 0–630 | 0–630
2. gear | o/min | 0-2100 | 0-2100
Slagtal | slag/min | – | 0-29500
Maks. drejningsmoment (blød)A) | Nm | 36 | 36
Maks. drejningsmoment (hård)A) | Nm | 64 | 64
Maks. bor-Ø
Træ | mm | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13
Murværk | mm | - | 13
Værktøjsholder | mm | 1,5-13 | 1,5-13
Maks. skrue-Ø | mm | 12 | 12
Vægt | kg | 1,45-2,5 | 1,55-2,55
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.