# Tehnilised andmed

Akutrell-kruvikeeraja |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
1. käik | min−1 | 0–630 | 0–630
2. käik | min−1 | 0–2100 | 0–2100
Löögisagedus | min−1 | – | 0–29500
Max pöördemoment (pehme)A) | Nm | 36 | 36
Max pöördemoment (kõva)A) | Nm | 64 | 64
Puuri max Ø
Puit | mm | 68 | 68
Teras | mm | 13 | 13
Müüritis | mm | − | 13
Tööriistakinnitus | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Kruvide max Ø | mm | 12 | 12
Kaal | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 5.0Ah.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.