# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่าน/ไขควงไร้สาย |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA)
เกียร์ 1 | นาที–1 | 0–630 | 0–630
เกียร์ 2 | นาที–1 | 0–2100 | 0–2100
อัตราการกระแทก | นาที–1 | – | 0–29500
แรงบิดสูงสุด (อ่อน)A) | นิวตันเมตร | 36 | 36
แรงบิดสูงสุด (แข็ง)A) | นิวตันเมตร | 64 | 64
Ø สูงสุดในการเจาะ
ไม้ | มม. | 68 | 68
เหล็กกล้า | มม. | 13 | 13
งานก่ออิฐ | มม. | − | 13
ตัวจับยึดเครื่องมือ | มม. | 1.5–13 | 1.5–13
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | 12 | 12
น้ำหนัก | กก. | 1.45–2.5 | 1.55–2.55
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.0Ah

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac