# Tekniset tiedot

Akkuruuvinväännin |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA)
1. vaihde | min-1 | 0–630 | 0–630
2. vaihde | min-1 | 0–2 100 | 0–2 100
Iskuluku | min-1 | – | 0–29 500
Suurin vääntömomentti (pehmeään materiaaliin)A) | Nm | 36 | 36
Suurin vääntömomentti (kovaan materiaaliin)A) | Nm | 64 | 64
Reiän enimmäishalkaisija
Puu | mm | 68 | 68
Teräs | mm | 13 | 13
Kiviseinä | mm | − | 13
Käyttötarvikkeen pidin | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ruuvin enimmäishalkaisija | mm | 12 | 12
Paino | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 5.0Ah kanssa.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.