# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúró- és csavarozógép |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Üresjárati fordulatszámA)
1. fokozat | perc-1 | 0–630 | 0–630
2. fokozat | perc-1 | 0–2100 | 0–2100
Ütésszám | perc-1 | – | 0–29500
Max. forgatónyomaték (lágy) A) | Nm | 36 | 36
Max. forgatónyomaték (kemény) A) | Nm | 64 | 64
Max. fúróátmérő
Fa | mm | 68 | 68
Acél | mm | 13 | 13
Falazat | mm | – | 13
Szerszámbefogó egység | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. csavar-Ø | mm | 12 | 12
Súly | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során | °C | –20...+50 | –20...+50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 5.0Ah akkumulátorral mérve.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.