# Dati tecnici

Trapano-avvitatore a batteria |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di giri a vuotoA)
1ª velocità | giri/min | 0–630 | 0–630
2ª velocità | giri/min | 0–2100 | 0–2100
Numero di colpi | min-1 | – | 0–29500
Coppia di serraggio max. (avvitamento in materiale elastico) A) | Nm | 36 | 36
Coppia di serraggio max. (avvitamento in materiale duro) A) | Nm | 64 | 64
Ø foro max.
Legno | mm | 68 | 68
Acciaio | mm | 13 | 13
Muratura | mm | − | 13
Attacco utensile | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø viti max. | mm | 12 | 12
Peso | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 5.0Ah.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.