# البيانات الفنية

المفك الآلي الثقاب العامل بمركم |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
السرعة بدون حملA)
السرعة الأولى | لفة/دقيقة | 0–630‏ | 0–630‏
السرعة الثانية | لفة/دقيقة | 0–2100‏ | 0–2100‏
عدد الطرقات | min-1 | – | 0–29500‏
عزم الدوران الأقصى (لينة)A) | نيوتن متر | 36 | 36
عزم الدوران الأقصى (قاسية)A) | نيوتن متر | 64 | 64
أقصى قطر ثقب
خشب | مم | 68 | 68
فولاذ | مم | 13 | 13
الجدران | مم | − | 13
حاضن العدة | مم | 1,5–13‏ | 1,5–13‏
القطر الأقصى للوالب | مم | 12 | 12
الوزن | كجم | 1,45–2,5‏ | 1,55–2,55‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎GBA 18V... ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 5.0Ah

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.