# Datos técnicos

Atornilladora taladradora accionada por acumulador |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Velocidad de giro en vacíoA)
1.a velocidad | min-1 | 0–630 | 0–630
2.a velocidad | min-1 | 0–2100 | 0–2100
Número de impactos | min-1 | – | 0–29500
Máx. par de giro (blando)A) | Nm | 36 | 36
Máx. par de giro (duro)A) | Nm | 64 | 64
Ø máx. de perforación
Madera | mm | 68 | 68
Acero | mm | 13 | 13
Ladrillo | mm | − | 13
Portaherramientas | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø máx. de tornillos | mm | 12 | 12
Peso | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 5.0Ah.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.