# Технічні дані

Акумуляторни й дриль-шуруповерт |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Частота обертання холостого ходуA)
1-а швидкість | об/хв | 0–630 | 0–630
2-а швидкість | об/хв | 0–2100 | 0–2100
Число ударів | уд./хв | – | 0–29500
Maкс. обертальний момент (м’який)A) | Нм | 36 | 36
Maкс. обертальний момент (жорсткий)A) | Нм | 64 | 64
Макс. Ø свердла
Деревина | мм | 68 | 68
Сталь | мм | 13 | 13
Цегляна кладка | мм | – | 13
Патрон | мм | 1,5–13 | 1,5–13
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 12 | 12
Вага | кг | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 5.0Ah.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.