# Tekniska data

Sladdlös borrskruvdragare |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
TomgångsvarvtalA)
1:a växeln | v/min | 0–630 | 0–630
2:a växeln | v/min | 0–2100 | 0–2100
Slagfrekvens | slag/min | – | 0–29500
Max. vridmoment (mjukt) A) | Nm | 36 | 36
Max. vridmoment (hårt) A) | Nm | 64 | 64
Max. borr-Ø
Trä | mm | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13
Murverk | mm | − | 13
Verktygsfäste | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. skruv-Ø | mm | 12 | 12
Vikt | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.