# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық дрель-шуруп бұрауыш |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
1-беріліс | мин-1 | 0–630 | 0–630
2-беріліс | мин-1 | 0–2100 | 0–2100
Соққы саны | мин-1 | – | 0–29500
Макс. айналу моменті (жұмсақ) A) | Нм | 36 | 36
Макс. айналу моменті (қатты) A) | Нм | 64 | 64
Макс. саңылау диаметрі
Ағаш | мм | 68 | 68
Болат | мм | 13 | 13
Кірпіш қалау | мм | − | 13
Құрал бекіткіші | мм | 1,5–13 | 1,5–13
Макс. бұранда диаметрі | мм | 12 | 12
Салмағы | кг | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 5.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.