# Технички податоци

Батериска дупчалка-одвртувач |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18
Број на вртежи во празен одA)
1. брзина | min-1 | 0–630 | 0–630
2. брзина | min-1 | 0–2100 | 0–2100
Број на удари | min-1 | – | 0–29500
Mакс. вртежен момент (меко)A) | Nm | 36 | 36
Mакс. вртежен момент (тврдо)A) | Nm | 64 | 64
Mакс. дупка-Ø
Дрво | mm | 68 | 68
Челик | mm | 13 | 13
Ѕид | mm | − | 13
Прифат на алатот | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Mакс. завртување-Ø | mm | 12 | 12
Тежина | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работење и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 5.0Ah.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.