# Teknik veriler

Akülü delme/vidalama makinesi |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nominal gerilim | V= | 18 | 18
Boştaki devir sayısıA)
1. vites | dev/dak | 0–630 | 0–630
2. vites | dev/dak | 0–2100 | 0–2100
Darbe sayısı | darbe/dak | – | 0–29500
Maks. tork (yumuşak)A) | Nm | 36 | 36
Maks. tork (sert)A) | Nm | 64 | 64
Maks. delme çapı
Ahşap | mm | 68 | 68
Çelik | mm | 13 | 13
Duvar | mm | − | 13
Uç girişi | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. vidalama çapı | mm | 12 | 12
Ağırlık | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 5.0Ah ile ölçülmüştür.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.