# Tekniske data

Batteriboreskrutrekker |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18
TomgangsturtallA)
1. gir | o/min | 0–630 | 0–630
2. gir | o/min | 0–2100 | 0–2100
Slagtall | slag/min | – | 0–29500
Maks. dreiemoment (mykt)A) | Nm | 36 | 36
Maks. dreiemoment (hardt)A) | Nm | 64 | 64
Maks. bor-Ø
Tre | mm | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13
Murverk | mm | – | 13
Verktøyholder | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. skrue-Ø | mm | 12 | 12
Vekt | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.