# Технические данные

Дрель-шуруповерт |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA)
1-я скорость | об/мин | 0–630 | 0–630
2-я скорость | об/мин | 0–2100 | 0–2100
Частота ударов | уд./мин | – | 0–29500
Макс. крутящий момент (мягк.)A) | Нм | 36 | 36
Макс. крутящий момент (тверд.)A) | Нм | 64 | 64
Макс. диаметр сверла
Древесина | мм | 68 | 68
Сталь | мм | 13 | 13
Кирпичная кладка | мм | − | 13
Патрон для инструмента | мм | 1,5–13 | 1,5–13
Макс. диаметр шурупов | мм | 12 | 12
Вес | кг | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 5.0Ah.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.