# Ibrugtagning

##

Med retningsomskifteren (11) kan du ændre el-værktøjets drejeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt (12) er dette imidlertid ikke muligt.

| Højreløb: Skub i begge sider af retningsomskifteren (11), indtil den når anslaget i position .
| Venstreløb: Skub i begge sider af retningsomskifteren (11), indtil den når anslaget i position .

##

### Boring

GSR 18V-90 C
Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment l (3) på symbolet "boring", for at opnå det maksimale drejningsmoment til boring og skruning..

GSB 18V-90 C
Sæt indstillingsringen til forvalg af driftstype (4) på symbolet "boring", for at opnå det maksimale drejningsmoment til boring og skruning.

### Skruning

GSR 18V-90 C
Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) på det ønskede drejningsmoment.

GSB 18V-90 C
Sæt indstillingsringen til forvalg af driftstype (4) på symbolet "skruning".
Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) på det ønskede drejningsmoment.

### Slagboring

GSB 18V-90 C
Sæt indstillingsringen til forvalg af driftstype (4) på symbolet "slagboring".

##

Til ibrugtagning af el‑værktøjet tryk på start-stop-kontakten (12) og hold den nede.

LED'en (18) lyser, når start-stop-kontakten (12) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan lyses op under dårlige lysforhold.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (12) igen.

##

Du kan regulere omdrejningstallet på det tændte el-værktøj trinløst afhængigt af, hvor langt du trykker start-stop-kontakten (12) ind.

Let tryk på start-stop‑kontakten (12) fører til et lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet.

##

Når præcisionskoblingen er aktiveret, kan du med indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) forvælge det nødvendige drejningsmoment i 20 trin. Så snart det indstillede drejningsmoment er nået, standser indsatsværktøjet. Når præcisionskoblingen er deaktiveret, går koblingen ikke i indgreb, og indsatsværktøjet stoppes ikke.

##

- Aktivér kun gearvælgeren (5), når elværktøjet står stille.

- Skub altid gearvælgeren til anslag. Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

Med gearvælgeren (5) kan du forvælge 2 omdrejningstalområder.

Position gearvælger (5) | Omdrejningstal | Drejningsmoment | Anvendelsesområde
--- | --- | --- | ---
1 | Lav | Høj | Til krævende opgaver: F.eks. boring og skruning med stor diameter
2 | Høj | Lav | Til mindre krævende opgaver: F.eks. boring og skruning med lille diameter

##

Ved korrekt brug kan el-værktøjet ikke blive overbelastet. Hvis belastningen bliver for stor, eller det tilladte driftstemperaturområde overskrides, reduceres omdrejningstallet, eller el-værktøjet slukker. El-værktøjet kører først, når den tilladte driftstemperatur er opnået med fuldt omdrejningstal.

Den temperaturafhængige overbelastningssikring vises ved, at den røde lysdiode (15) på el-værktøjet lyser.

- For igen at nå det tilladte driftstemperaturområde skal du køre el-værktøjet i tomgang eller vente, indtil LED'en (15) lyser grønt igen.

Når LED'en (15) lyser grønt, befinder maskinen sig igen inden for det tilladte driftstemperaturområde.

##

Brugerinterfacet (9) bruges til at aktivere og deaktivere præcisionskoblingen "Precision Clutch" og hurtigfrakoblingen "KickBack Control" samt til at vise el-værktøjets status.

### Præcisionskobling (Precision Clutch)

Præcisionskoblingen stopper med at gå i indgreb, når det indstillede drejningsmoment er nået, så slid på koblingen og deraf følgende støj reduceres.

Præcisionskoblingen kan deaktiveres på brugerinterfacet (9) med knappen Precision Clutch (19). Den aktuelle tilstand vises med LED'en til Precision Clutch (20) på brugerinterfacet (9).

### Hurtigfrakobling (KickBack Control)

Hurtigfrakoblingen (KickBack Control) giver en bedre kontrol over el-værktøjet og forøger derved brugerbeskyttelsen i forhold til el-værktøj uden KickBack Control. Ved pludselig og uforudselig rotation af el-værktøjet omkring borets akse slås el-værktøjet fra.

Hurtigfrakoblingen vises ved, at LED'en (15) blinker rødt , arbejdslyset (18) blinker, og LED'en til KickBack Control (16) lyser rødt på el-værktøjet.

For at tage maskinen i brug igen skal du slippe tænd/sluk-kontakten og aktivere den igen.

- Hvis funktionen KickBack Control er defekt, kan el-værktøjet ikke mere tændes. Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.

Hurtigfrakoblingen kan deaktiveres på brugerinterfacet (9) med knappen KickBack Control (17). Hvis el-værktøjet ikke anvendes i mere end 5 minutter, eller hvis du tager akkuen ud, tændes hurtigfrakoblingen automatisk igen. Den aktuelle tilstand vises med LED'en til KickBack Control (16) på brugerinterfacet (9).

- Bemærk! Advarselslyset til LED'erne kan ikke ses fra alle retninger! I kraftigt sollys er det svært at se advarselslyset.

##

Tilstandsvisning el-værktøj | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Grøn | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur er nået, akku er næsten tom, eller KickBack Control er frakoblet | Lad el-værktøj køre i tomgang og køle af, udskift akkuen, eller lad den op snart ved at trykke på knappen KickBack Control
Rødt lysende | El-værktøjet er overophedet, eller akkuen er tom | Lad el-værktøjet køle af, eller skift/oplad akkuen
Rødt blinkende | Hurtigfrakobling er udløst | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen
Blåt blinkende | El-værktøjet er forbundet med en mobilenhed, eller indstillinger overføres | –

##

I forbindelse med Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC kan du benytte følgende Connectivity-funktioner til el-værktøjet:

- Registrering og personlig tilpasning

- Statuskontrol, udlæsning af advarselsmeddelelser

- Generelle informationer

- Administration

- Aktivering/deaktivering af arbejdslyset

- Indstilling af arbejdslysstyrke og varighed af efterbelysning

- Indstilling af brugerinterface-lysstyrke og varighed af efterbelysning

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC i den tilhørende betjeningsvejledning.