# Τεχνικά στοιχεία

Δραπανοκατσά βιδο μπαταρίας |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
1η ταχύτητα | min–1 | 0–630 | 0–630
2η ταχύτητα | min–1 | 0–2.100 | 0–2.100
Αριθμός κρούσεων | min–1 | – | 0–29.500
Μέγιστη ροπή στρέψης (μαλακά)A) | Nm | 36 | 36
Μέγιστη ροπή στρέψης (σκληρά)A) | Nm | 64 | 64
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος
Ξύλο | mm | 68 | 68
Χάλυβας | mm | 13 | 13
Τοιχοποιία | mm | − | 13
Υποδοχή εξαρτήματος | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | 12 | 12
Βάρος | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 5.0Ah.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.