# Data teknis

Obeng listrik berdaya baterai |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Kecepatan idleA)
Tingkat putaran pertama | min-1 | 0–630 | 0–630
Tingkat putaran kedua | min-1 | 0–2100 | 0–2100
Tingkat getaran | min-1 | – | 0–29500
Torsi maks. (lunak) A) | Nm | 36 | 36
Torsi maks. (keras)A) | Nm | 64 | 64
Diameter pengeboran maks
Kayu | mm | 68 | 68
Baja | mm | 13 | 13
Pengerjaan pada batu bata | mm | − | 13
Dudukan alat kerja | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Diameter sekrup maks | mm | 12 | 12
Berat | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai GBA 18V 5.0Ah

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.