# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis gręžtuvassuktuvas |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
1. greitis | min–1 | 0–630 | 0–630
2. greitis | min–1 | 0–2100 | 0–2100
Smūgių skaičius | min–1 | – | 0–29500
Maks. sukimo momentas (minkštas)A) | Nm | 36 | 36
Maks. sukimo momentas (kietas)A) | Nm | 64 | 64
Maks. gręžinio Ø
Mediena | mm | 68 | 68
Plienas | mm | 13 | 13
Mūro siena | mm | − | 13
Įrankių įtvaras | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. varžtų Ø | mm | 12 | 12
Svoris | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 5.0Ah.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.