# Bắt Đầu Vận Hành

##

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (11) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (12).

| Chiều quay phải: Hãy đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (11) ở cả hai bên vào vị trí cho đến cữ chặn .
| Chiều quay trái: Hãy đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (11) ở cả hai bên vào vị trí cho đến cữ chặn .

##

### Khoan thường

GSR 18V-90 C
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (3) lên biểu tượng "Khoan“, để đạt được mô-men xoắn cực đại khi khoan và bắt vít.

GSB 18V-90 C
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước chế độ vận hàhn (4) lên biểu tượng "Khoan“, để đạt được mô-men xoắn cực đại khi khoan và bắt vít.

### Bắt vít

GSR 18V-90 C
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (3) thành mức mô-men xoắn mong muốn.

GSB 18V-90 C
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước chế độ vận hành (4) lên biểu tượng "Bắt vít“.
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (3) thành mức mô-men xoắn mong muốn.

### Khoan xung động

GSB 18V-90 C
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước chế độ vận hành (4) lên biểu tượng „Khoan xung động“.

##

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (12) và nhấn giữ.

Đèn LED (18) bật sáng khi công tắc tắt/mở được nhấn nhẹ hoặc nhấn hết cỡ (12) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc ở các điều kiện chiếu sáng kém.

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (12) ra.

##

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc Tắt/Mở như thế nào (12).

Nhấn nhẹ trên công tắc Tắt/Mở (12) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

##

Với vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn, bạn có thể chọn trước mô-men xoắn cần thiết ở 20 mức khi ly hợp chính xác được kích hoạt (3). Nếu đạt tới mô-men xoắn thiết lập, phụ tùng sẽ được dừng lại. Khi ly hợp chính xác bị bỏ kích hoạt, ly hợp sẽ hoạt động và dụng cụ gài sẽ không dừng lại.

##

- Chỉ kích hoạt công tắc chọn vòng truyền động (5) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

- Luôn luôn đưa công tắc chọn số về vị trí dừng. Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

Với công tắc chọn vòng truyền động (5), có thể chọn sẵn 2 tầm tốc độ.

Vị trí Công tắc chọn số (5) | Số vòng quay | Mô men xoắn | Phạm vi áp dụng
--- | --- | --- | ---
1 | Thấp | Cao | Cho các ứng dụng nặng: ví dụ khoan thường và bắt vít với đường kính lớn
2 | Cao | Thấp | Cho các ứng dụng nhẹ: ví dụ khoan thường và bắt vít với đường kính nhỏ

##

Trong quá trình sử dụng sắp tới, không được để dụng cụ điện bị quá tải. Khi trọng tải lớn hoặc vượt qua khoảng nhiệt độ vận hành cho phép, tốc độ năng sẽ giảm hoặc dụng cụ điện sẽ bị ngắt. Dụng cụ điện chỉ chạy với tốc độ tối đa sau khi đạt nhiệt độ vận hành cho phép.

Bảo vệ quá tải phụ thuộc vào nhiệt độ được biểu thị bằng đèn LED sáng đỏ (15) trên dụng cụ điện.

- Để đạt lại khoảng nhiệt độ hoạt động cho phép, hãy vận hành dụng cụ điện ở chế độ không tải hoặc đợi cho đến khi đèn LED (15) sáng xanh lá trở lại.

Nếu LED (15) sáng xanh lá, thiết bị không đạt khoảng nhiệt độ vận hành cho phép.

##

Giao diện người dùng (9) dùng để kích hoạt và bỏ kích hoạt ly hợp chính xác "Precision Clutch" và ngắt nhanh "KickBack Control" cũng như để hiển thị trạng thái của dụng cụ điện.

### Ly hợp chính xác (Precision Clutch)

Ly hợp chính xác ngừng khóa quá mức khi đạt đến mô-men xoắn đã đặt, do đó giảm độ mòn ly hợp và tiếng ồn gây ra.

Có thể bỏ kích hoạt ly hợp chính xác trên giao diện người dùng (9) bằng nút Precision Clutch (19). Tình trạng hiện tại được hiển thị qua LED Precision Clutch (20) trên giao diện người dùng (9).

### Chế độ ngắt nhanh (Kickback Control)

Chế độ ngắt nhanh (KickBack Control) sẽ cung cấp cách kiểm soát dụng cụ điện tốt hơn và qua đó làm tăng mức độ bảo vệ người dùng so với các dụng cụ điện không có KickBack Control. Ở những vòng quay đột ngột và không thể đoán trước của dụng cụ điện, dụng cụ điện sẽ tắt trục máy khoan.

Chế độ ngắt nhanh được hiển bằng nhấp nháy đỏ của LED (15), ánh sáng nhấp nháy của đèn làm việc (18) cũng như đèn màu đỏ của LED KickBack Control (16) trên dụng cụ điện.

Để khởi động lại hãy thả nút bật tắt và nhấn lại lần nữa.

- Nếu chức năng KickBack Control hỏng, không cho bật dụng cụ điện nữa. Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa dụng cụ điện và chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa.

Có thể bỏ kích hoạt chế độ ngắt nhanh trên giao diện người dùng (9) bằng nút KickBack Control (17). Nếu dụng cụ điện không được sử dụng trong hơn 5 phút hoặc nếu pin đã được tháo ra, chế độ ngắt nhanh sẽ tự động bật lại. Tình trạng hiện tại được hiển thị qua (16) trên giao diện người dùng (9).

- Lưu ý: Đèn cảnh báo LED không thể nhìn thấy từ mọi hướng! Khi ánh sáng mặt trời mạnh, sẽ khó nhìn thấy đèn cảnh báo.

##

Hiển thị trạng thái dụng cụ điện | Ý nghĩa/Nguyên nhân | Cách khắc phục
--- | --- | ---
Màu xanh lá | Trạng thái OK | –
Vàng | Đạt nhiệt độ tới hạn, pin gần cạn hoặc KickBack Control được tắt | Cho chạy dụng cụ điện trong chế độ chạy không tải và làm mát, thay hoặc sạc pin hay nhấn nút KickBack Control
Sáng đỏ | Dụng cụ điện bị quá nhiệt hoặc ắc quy cạn | Hãy để nguội dụng cụ điện, thay hoặc sạc pin
Nhấp nháy đỏ | Chế độ ngắt nhanh được kích hoạt | Tắt dụng cụ điện và bật lại
Nháy xanh dương | Dụng cụ điện được kết nối với thiết bị đầu cuối di động hoặc các cài đặt được truyền đi | –

##

Các chức năng kết nối sau đây của dụng cụ điện sẽ khả dụng khi kết hợp với Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC:

- Đăng ký và cá nhân hóa

- Kiểm tra trạng thái, phát các thông báo cảnh báo

- Các thông tin chung

- Quản lý

- Bật/tắt đèn làm việc

- Điều chỉnh độ sáng đèn làm việc và thời gian sáng thêm của đèn làm việc

- Điều chỉnh độ sáng giao diện người dùng và thời gian sáng thêm

Để biết thông tin về Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC, hãy đọc hướng dẫn vận hành đi kèm.