# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-odvrtač |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA)
1. brzina | min-1 | 0–630 | 0–630
2. brzina | min-1 | 0–2100 | 0–2100
Broj udara | min-1 | – | 0–29500
Maks. obrtni momenat (mekano)A) | Nm | 36 | 36
Maks. obrtni momenat (tvrdo)A) | Nm | 64 | 64
Maks. Ø bušenja
Drvo | mm | 68 | 68
Čelik | mm | 13 | 13
Zid | mm | − | 13
Prihvat za alat | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. Ø zavrtanja | mm | 12 | 12
Težina | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 5.0Ah.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.