# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-izvijač |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA)
1. brzina | min–1 | 0–630 | 0–630
2. brzina | min–1 | 0–2100 | 0–2100
Broj udaraca | min–1 | – | 0–29500
Maks. zakretni moment (mekano uvrtanje)A) | Nm | 36 | 36
Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtanje)A) | Nm | 64 | 64
Maks. promjer bušenja
Drvo | mm | 68 | 68
Čelik | mm | 13 | 13
Zidovi | mm | – | 13
Prihvat alata | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. promjer vijaka | mm | 12 | 12
Težina | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 5.0Ah.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.