# Dane techniczne

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
1. bieg | min–1 | 0–630 | 0–630
2. bieg | min–1 | 0–2100 | 0–2100
Liczba udarów | min–1 | – | 0–29500
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)A) | Nm | 36 | 36
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)A) | Nm | 64 | 64
Maks. Ø wiercenia
Drewno | mm | 68 | 68
Stal | mm | 13 | 13
Mur | mm | − | 13
Uchwyt narzędziowy | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. Ø wkrętów | mm | 12 | 12
Waga | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 5.0Ah.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.