# Tehniskie dati

Akumulatora urbjmašīna – skrūvgriezis |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Tukšgaitas apgriezienu skaitsA)
1. pārnesumā | min-1 | 0–630 | 0–630
2. pārnesumā | min-1 | 0–2100 | 0–2100
Triecienu biežums | min-1 | – | 0–29500
Maks. griezes moments (saudzīgā palaide)A) | Nm | 36 | 36
Maks. griezes moments (cietā palaide)A) | Nm | 64 | 64
Maks. urbuma Ø
Koks | mm | 68 | 68
Tērauds | mm | 13 | 13
Mūrī | mm | – | 13
Instrumentu turētājs | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Maks. skrūves Ø | mm | 12 | 12
Svars | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra ekspluatācijas un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamās baterijas |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās lādēšanas ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 5.0Ah.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.