# Đèn báo trạng thái nạp pin

Lưu ý: Không phải mọi loại pin đều có một hiển thị mức sạc.

Các đèn LED màu xanh của màn hình hiển thị tình trạng sạc pin chỉ ra tình trạng sạc của pin. Vì lý do an toàn, ta chỉ có thể kiểm tra trạng thái của tình trạng nạp điện khi máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Để hiển thị tình trạng nạp, bạn hãy nhấn nút để hiển thị mức sạc hoặc . Điều này cũng có thể thực hiện khi ắc quy được tháo ra.

Đèn LED không sáng sau khi nhấn nút để hiển thị mức sạc có nghĩa là pin bị hỏng và phải được thay thế.

Mức sạc pin cũng được hiển thị trên giao diện người dùng xem Hiển thị trạng thái.

## Kiểu pin GBA 18V...

LED | Điện dung
--- | ---
Đèn sáng liên tục 3× màu xanh lá | 60–100 %
Đèn sáng liên tục 2× màu xanh lá | 30–60 %
Đèn sáng liên tục 1× màu xanh lá | 5–30 %
Đèn nhấp nháy 1× màu xanh lá | 0–5 %

## Kiểu pin ProCORE18V...

LED | Điện dung
--- | ---
Đèn sáng liên tục 5× màu xanh lá | 80–100 %
Đèn sáng liên tục 4× màu xanh lá | 60–80 %
Đèn sáng liên tục 3× màu xanh lá | 40–60 %
Đèn sáng liên tục 2× màu xanh lá | 20–40 %
Đèn sáng liên tục 1× màu xanh lá | 5–20 %
Đèn nhấp nháy 1× màu xanh lá | 0–5 %