# Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans fil |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à videA)
1ère vitesse | tr/min | 0–630 | 0–630
2ème vitesse | tr/min | 0–2 100 | 0–2 100
Fréquence de frappe | min-1 | – | 0–29 500
Couple maxi (vissage tendre)A) | Nm | 36 | 36
Couple maxi (vissage dur)A) | Nm | 64 | 64
Ø de perçage maxi
Bois | mm | 68 | 68
Acier | mm | 13 | 13
Maçonnerie | mm | − | 13
Porte-outil | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø de vissage maxi | mm | 12 | 12
Poids | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 5.0Ah.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.