# Cara penggunaan

##

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (11). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (12) ditekan.

| Putaran ke kanan: Putar switch arah putaran (11) pada kedua sisi hingga maksimal pada posisi .
| Putaran ke kiri: Putar switch arah putaran (11) pada kedua sisi hingga maksimal pada posisi .

##

### Pengeboran

GSR 18V-90 C
Atur ring untuk penyetelan awal torsi (3) ke simbol "Pengeboran" untuk mencapai torsi maksimal untuk pengeboran dan penyekrupan.

GSB 18V-90 C
Atur ring untuk penyetelan awal mode pengoperasian (4) ke simbol "Pengeboran" untuk mencapai torsi maksimal untuk pengeboran dan penyekrupan.

### Penyekrupan

GSR 18V-90 C
Atur ring untuk penyetelan awal torsi (3) ke torsi yang diinginkan.

GSB 18V-90 C
Atur ring untuk penyetelan awal mode pengoperasian (4) ke simbol "Penyekrupan".
Atur ring untuk penyetelan awal torsi (3) ke torsi yang diinginkan.

### Pengeboran impact

GSB 18V-90 C
Atur ring untuk penyetelan awal mode pengoperasian (4) ke simbol "Pengeboran impact".

##

Untuk menggunakan pertama kali perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (12).

LED (18) akan menyala saat tombol on/off (12) ditekan singkat atau ditekan kuat dan dapat membantu menerangi area kerja saat kondisi cahaya buruk.

Untuk menonaktifkan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (12).

##

Kecepatan perkakas listrik yang diaktifkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa kuat tombol on/off (12) ditekan.

Jika tombol on/off (12) ditekan singkat dan tidak terlalu kuat, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.

##

Saat kopling presisi diaktifkan, torsi yang diperlukan dapat dipilih terlebih dahulu dalam 20 level dengan ring untuk pengaturan awal torsi (3). Alat sisipan segera berhenti begitu torsi yang diatur tercapai. Ketika kopling presisi dinonaktifkan, kopling diaktifkan dan alat sisipan tidak akan dihentikan.

##

- Tekan switch pemilih tingkat putaran (5) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

- Selalu geser switch pemilih tingkat putaran hingga maksimal. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

Dengan switch pemilih tingkat putaran (5) dapat dipilih 2 rentang kecepatan putaran.

Posisi selektor pemilih tingkat putaran (5) | Kecepatan putaran | Torsi | Rentang penggunaan
--- | --- | --- | ---
1 | Rendah | Tinggi | Untuk pekerjaan berat: misalnya pengeboran dan penyekrupan dengan diameter besar
2 | Tinggi | Rendah | Untuk pekerjaan ringan: misalnya pengeboran dan penyekrupan dengan diameter kecil

##

Pada penggunaan normal, perkakas listrik tidak akan kelebihan beban. Kecepatan putaran akan berkurang atau perkakas listrik akan mati apabila kelebihan beban atau rentang suhu pengoperasian melebihi batas yang diperbolehkan. Perkakas listrik hanya akan berjalan dengan kecepatan penuh setelah suhu pengoperasian yang diizinkan tercapai.

Perlindungan kelebihan beban yang bergantung pada suhu akan ditampilkan melalui lampu LED berwarna merah (15) pada perkakas listrik.

- Untuk kembali mencapai rentang suhu pengoperasian yang diperbolehkan, operasikan perkakas listrik pada posisi idle atau tunggu hingga LED (15) kembali menyala hijau.

Saat LED (15) menyala hijau, perangkat kembali mencapai rentang suhu pengoperasian yang diperbolehkan.

##

Antarmuka pengguna (9) digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kopling presisi "Precision Clutch" dan penonaktifan cepat "KickBack Control" serta untuk indikator status perkakas listrik.

### Kopling presisi (Precision Clutch)

Kopling presisi menghentikan posisi penguncian yang berlebihan saat torsi yang diatur tercapai sehingga mengurangi keausan pada kopling dan kebisingan yang muncul.

Kopling presisi dapat dinonaktifkan pada antarmuka pengguna (9) melalui tombol Precision Clutch (19). Status saat ini akan ditampilkan melalui LED Precision Clutch (20) pada antarmuka pengguna (9).

### Penonaktifan cepat (Kickback Control)

Penonaktifan cepat (KickBack Control) menawarkan kontrol yang lebih baik pada perkakas listrik dan meningkatkan perlindungan terhadap pengguna dibandingkan dengan perkakas listrik tanpa KickBack Control. Perkakas listrik akan mati jika perkakas listrik berputar di sekitar sumbu bor secara mendadak dan tak terduga.

Penonaktifan cepat ditampilkan melalui LED (15) yang berkedip merah, lampu kerja (18) yang berkedip serta lampu LED untuk KickBack Control (16) yang menyala merah pada perkakas listrik.

Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, lepaskan tombol on/off dan kemudian tekan kembali.

- Jika fungsi KickBack Control rusak, perkakas listrik tidak lagi dapat dihidupkan. Hanya lakukan perbaikan perkakas listrik oleh teknisi ahli resmi dan hanya gunakan suku cadang asli.

Penonaktifan cepat dapat dinonaktifkan pada antarmuka pengguna (9) melalui tombol KickBack Control (17). Jika perkakas listrik tidak digunakan lebih dari 5 menit atau baterai telah dilepas, penonaktifan otomatis akan aktif kembali secara otomatis. Status saat ini akan ditampilkan melalui LED KickBack Control (16) pada antarmuka pengguna (9).

- Catatan: Lampu peringatan LED tidak dapat terlihat dari segala arah! Lampu peringatan tidak dapat terlihat dengan baik dan jelas di bawah cahaya matahari yang terang.

##

Indikator status perkakas listrik | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Hijau | Status OK | –
Kuning | Suhu kritis tercapai, baterai hampir habis daya atau KickBack Control dinonaktifkan | Biarkan perkakas listrik beroperasi pada posisi idle dan menjadi dingin, segera ganti atau isi daya baterai, atau tekan tombol KickBack Control
Menyala merah | Perkakas listrik terlalu panas atau baterai kosong | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti atau isi daya baterai
Berkedip merah | Penonaktifan cepat telah terpicu | Matikan perkakas listrik dan hidupkan kembali
Berkedip biru | Perkakas listrik terhubung dengan perangkat seluler atau pengaturan dikirim | –

##

Berkaitan dengan modul Bluetooth® Low Energy GCY 42 / GCY 42 NC, fungsi konektivitas berikut tersedia untuk perkakas listrik:

- Pendaftaran dan personalisasi

- Cek status, tampilan pesan peringatan

- Informasi umum

- Perawatan

- Menyalakan/mematikan lampu kerja

- Pengaturan kecerahan dan durasi pancaran cahaya lampu kerja

- Pengaturan kecerahan dan durasi pancaran cahaya antarmuka pengguna

Untuk informasi mengenai modul Bluetooth® Low Energy GCY 42 / GCY 42 NC, baca panduan pengoperasian terkait.