# 操作機器

##

透過正逆轉開關 (11) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (12) 時，將無法這樣做。

| 正轉：將兩邊的正逆轉開關 (11) 都推到最底位置，對準位置。
| 逆轉：將兩邊的正逆轉開關 (11) 都推到最底位置，對準位置。

##

### 鑽孔

GSR 18V-90 C
將預設扭力調整環 (3) 移至「鑽孔」符號，以達到鑽孔和拆裝螺栓的最大扭力。

GSB 18V-90 C
將操作模式調整環 (4) 移至「鑽孔」符號，以達到鑽孔和拆裝螺栓的最大扭力。

### 拆裝螺栓

GSR 18V-90 C
將預設扭力調整環 (3) 設為所需扭力。

GSB 18V-90 C
將操作模式設定調整環 (4) 移至「拆裝螺栓」符號。
將預設扭力調整環 (3) 設為所需扭力。

### 衝擊鑽孔

GSB 18V-90 C
將操作模式設定調整環 (4) 移至「衝擊鑽孔」符號。

##

按下電源開關 (12) 不要放開，即可讓電動工具持續運轉。

輕按起停開關 (12) 或完全按下時，LED (18) 隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

放開起停開關 (12)，即可讓電動工具停止運轉。

##

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速，轉速是由按壓起停開關 (12) 的深度而定。

輕按起停開關 (12) 時，轉速較低。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。

##

啟用精準離合器時可以使用預設扭力調整環 (3) 分 20 段預設所需扭力。一達到所設扭力後，嵌件工具隨即停止運轉。停用精準離合器時，離合器會接合，嵌件工具即不會停止。

##

- 電動工具靜止時，才能操作選檔開關 (5)。

- 請務必將選檔開關完全推到底。否則可能造成電動工具損壞。

選檔開關 (5) 提供 2 種轉速範圍，供您選用。

選檔開關位置(5) | 轉速 | 扭力 | 應用範圍
--- | --- | --- | ---
1 | 低 | 高 | 適用於重型應用： 例如大直徑鑽孔和拆裝螺絲
2 | 高 | 低 | 適用於輕型應用： 例如小直徑鑽孔和拆裝螺絲

##

只要按照規定使用，電動工具就不可能過載。負載過重或操作溫度已超出容許範圍時，電動工具將調降轉速或直接停機。待操作溫度降回至容許範圍，電動工具才會恢復為全速運轉。

溫控的過載保護裝置會透過電動工具上的紅色 LED (15) 顯示。

- 為能重新回到容許的操作溫度範圍，請讓電動工具空轉運作或等待直到 LED (15) 再次亮起綠燈。

當 LED (15) 亮起綠燈，裝置即重新回到容許的操作溫度範圍。

##

使用者見面 (9) 可用來啟用和停用「Precision Clutch」精準離合器和「KickBack Control」快關功能以及示意電動工具的目前狀態。

### 精準離合器（Precision Clutch）

精準離合器會在達到所設轉速時停止接合，藉此降低離合器的磨損和由此產生的噪音。

可在使用者介面 (9) 上以 Precision Clutch 按鈕 (19) 停用精準離合器。透過使用者介面 (9) 上的 Precision Clutch LED (20) 可得知目前狀態。

### 快關功能（KickBack Control）

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，因此操作人員的安全性也就隨之獲得更多保障。電動工具的鑽孔轉軸只要一有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機。

在電動工具上會以閃爍的紅色 LED (15)、閃爍的工作燈 (18) 以及亮起紅燈的 KickBack Control LED (16) 來顯示快關功能。

此時若想繼續操作，則須先將起停開關放開後再重新按壓。

- 當 KickBack Control 功能故障時，不得再開啟電動工具。本電動工具僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。

可在使用者介面 (9) 上以 KickBack Control 按鈕 (17) 停用快關功能。當電動工具超過 5 分鐘未使用，或充電電池被取下時，快關功能將自動重新啟動。透過使用者介面 (9) 上的 KickBack Control LED (16) 可得知目前狀態。

- 提示：並非從所有方向都能看到 LED 的警示燈！在強烈的陽光下很難看到警示燈。

##

電動工具的狀態顯示 | 代表意義／原因 | 解決辦法
--- | --- | ---
綠色 | 正常狀態 | –
黃色 | 已達到臨界溫度、充電電池的電量即將用盡或 KickBack Control 已關閉 | 讓電動工具空轉並降溫冷卻、儘快更換充電電池或為其充電、或按下 KickBack Control 按鈕
亮起紅燈 | 電動工具過熱或充電電池的電量耗盡 | 讓電動工具降溫冷卻，或是更換充電電池或為其充電
紅色閃爍 | 快關功能已觸發 | 關閉並再次啟動電動工具
藍色閃爍 | 電動工具已與行動終端裝置連線，或正在傳輸設定 | –

##

搭配使用藍牙® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC 時，電動工具連線後支援以下功能：

- 註冊及植入個人化設置

- 狀態檢測、發送警告訊息

- 一般資訊

- 管理

- 啟動與關閉工作燈

- 調整工作燈亮度及餘輝持續時間

- 調整使用者介面亮度及餘暉持續時間

如需 藍牙® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC 的相關資訊，請詳讀其操作說明書。