# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

توسط دکمه تعویض جهت چرخش (11) می توان جهت چرخش ابزار برقی را تغییر داد. هنگامی که کلید قطع و وصل (12) فشرده شده است، این امر ممکن نیست.

| راستگرد: کلید تغییر جهت چرخش (11) را از دو طرف تا انتها به موقعیت برانید.
| چپگرد: کلید تغییر جهت چرخش (11) را از دو طرف تا انتها به موقعیت برانید.

##

### سوراخ کاری

GSR 18V-90 C
حلقه تنظیم انتخاب گشتاور (3) را روی علامت "سوراخ کاری" قرار دهید، تا حداکثر گشتاور برای سوراخ کاری و پیچ کاری حاصل شود.

GSB 18V-90 C
حلقه تنظیم انتخاب نوع عملکرد (4) را روی علامت "سوراخ کاری" قرار دهید، تا حداکثر گشتاور برای سوراخ کاری و پیچ کاری حاصل شود.

### پیچ کاری

GSR 18V-90 C
حلقه تنظیم انتخاب گشتاور (3) را روی گشتاور دلخواه قرار دهید.

GSB 18V-90 C
حلقه تنظیم انتخاب نوع عملکرد (4) را روی علامت "پیچ کاری" قرار دهید.
حلقه تنظیم انتخاب گشتاور (3) را روی گشتاور دلخواه تنظیم کنید.

### سوراخ کاری چکشی

GSB 18V-90 C
حلقه تنظیم انتخاب نوع عملکرد (4) را روی علامت "سوراخ کاری چکشی" قرار دهید.

##

برای راه‌اندازی ابزار برقی، کلید قطع و وصل (12) را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهدارید.

چراغ‌های LED‏ (18) هنگام وارد کردن فشار کم یا کامل به کلید روشن/خاموش (12) روشن می‍شود و محیط کار را در صورت عدم وجود شرایط مناسب نور، روشن می‌کند.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (12) را رها کنید.

##

سرعت ابزار برقی را می توان با فشردن دلخواه کلید قطع و وصل (12) تنظیم کرد.

فشار کم روی کلید قطع و وصل (12) سرعت کاهش می‍یابد. افزایش فشار بر روی کلید قطع و وصل باعث افزایش سرعت میشود.

##

در صورت فعال شدن کلاچ دقیق، می توان گشتاور لازم را به کمک حلقه تنظیم انتخاب گشتاور (3) در 20 درجه انتخاب نمود. به محض رسیدن به گشتاور تنظیم شده، ابزار مورد استفاده متوقف می شود. در صورت غیرفعال شدن کلاچ دقیق، کلاچ درگیر می شود و ابزار مورد استفاده متوقف نمی گردد.

##

- کلید تغییر جهت چرخش(5) را هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید.

- دکمه انتخاب دنده را همواره تا انتها برانید. در غیر اینصورت امكان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

با کلید انتخاب دنده (5) می توان 2 محدوده سرعت را از پیش تنظیم کرد.

موقعیت کلید انتخاب سرعت (5) | سرعت | گشتاور | محدوده کاربرد
--- | --- | --- | ---
1 | کم | زیاد | برای کاربردهای سخت: برای مثال سوراخ کاری و پیچ کاری با قطر بزرگ
2 | زیاد | کم | برای کاربردهای آسان: برای مثال سوراخ کاری و پیچ کاری با قطر کم

##

در صورت استفاده اصولی، فشاری به ابزار برقی وارد نمی شود. در صورت فشار آمدن بیش از حد به دستگاه یا گذشتن از محدوده مجاز دمای کاری، سرعت کاهش یافته یا ابزار برقی خاموش می شود. ابزار برقی فقط پس از رسیدن به دمای مجاز کاری دوباره با سرعت کامل کار می کند.

محافظ اضافه بار وابسته به دما با روشن شدن چراغ LED به رنگ قرمز (15) روی ابزار برقی نشان داده می شود.

- برای اینکه دستگاه مجدداً به محدوده مجاز دمای کاری برسد، ابزار برقی را در حالت آزاد راه اندازی کنید یا تا سبز شدن مجدد LED (15) صبر کنید.

در صورت روشن شدن LED (15) به رنگ سبز، دستگاه دوباره به محدوده مجاز دمای کاری رسیده است.

##

از User Interface (9) برای فعال و غیرفعال کردن کلاچ دقیق "Precision Clutch" و قطع سریع "KickBack Control" و همچنین برای نشانگر وضعیت ابزار برقی استفاده می شود.

### کلاچ دقیق (Precision Clutch)

با رسیدن به گشتاور تنظیم شده، کلاچ دقیق دیگر درگیر نمی شود و بدینوسیله استهلاک و صدای ناشی از آن را کاهش می دهد.

کلاچ دقیق را می توان از روی User Interface (9) با دکمه Precision Clutch (19) غیرفعال کرد. وضعیت فعلی از طریق LED مربوط به Precision Clutch (20) واقع در User Interface (9) نشان داده می شود.

### قطع سریع (KickBack Control)

قطع سریع (KickBack Control) امکان کنترل بهتر را روی ابزار برقی فراهم می کند و اینگونه، در مقایسه با ابزارهای برقی فاقد KickBack Control، محافظت از کاربر را افزایش می دهد. در صورت چرخش ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ابزار برقی حول محور مته، ابزار برقی خاموش می شود.

قطع سریع با چشمک زدن LED (15) به رنگ قرمز، چشمک زدن چراغ کار (18) و همچنین روشن شدن LED مربوط به KickBack Control (16) به رنگ قرمز روی ابزار برقی نشان داده می شود.

برای راه اندازی دوباره کلید قطع و وصل را رها کنید و آن را دوباره فشار دهید.

- چنانچه عملکرد KickBack Control خراب باشد، ابزار برقی دیگر روشن نمی شود. برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفه ای مراجعه کنید و فقط از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید.

قطع سریع را می توان از روی User Interface (9) با دکمه KickBack Control (17) غیرفعال کرد. چنانچه ابزار برقی بیش از 5 دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد یا باتری قابل شارژ از روی دستگاه برداشته شود، قطع سریع بطور اتوماتیک دوباره فعال می شود. وضعیت فعلی از طریق LED مربوط به ‎KickBack Control‎‏ (16) واقع در ‎User Interface‎‏ (9) نشان داده می شود.

- نکته: چراغ هشدار LED ها، از همه جهات قابل رؤیت نیست! هنگام تابش شدید نور خورشید، چراغ هشدار به سختی قابل تشخیص است.

##

نشانگر وضعیت ابزار برقی | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | ---
سبز | وضعیت OK | –
زرد | دما به وضعیت هشدار رسیده، باتری قابل شارژ تقریباً خالی شده یا KickBack Control خاموش شده است | بگذارید ابزار برقی در حالت آزاد کار کند و خنک شود، باتری قابل شارژ را سریعاً تعویض یا شارژ کنید یا دکمه KickBack Control را فشار دهید
چراغ ثابت قرمز | ابزار برقی بیش از حد داغ شده یا باتری قابل شارژ خالی است | بگذارید ابزار برقی خنک شود یا باتری قابل شارژ را تعویض یا شارژ کنید
چراغ چشمک زن قرمز | قطع سریع فعال شده است | ابزار برقی را خاموش و دوباره روشن کنید
چراغ چشمک زن آبی | ابزار برقی به دستگاه همراه نهایی متصل است یا تنظیمات در حال انتقال می باشند | –

##

در رابطه با ‎Bluetooth® Low Energy Module‎ GCY 42 / GCY 42 NC عملکردهای ارتباطی زیر برای ابزار برقی در دسترس هستند:

- ثبت و شخصی سازی

- بررسی وضعیت، اعلام هشدارها

- اطلاعات عمومی

- مدیریت

- نحوه روشن/خاموش کردن چراغ کار

- نحوه تنظیم میزان روشنایی و مدت زمان روشن ماندن چراغ کار

- نحوه تنظیم میزان روشنایی و مدت زمان روشن ماندن User Interface

جهت دریافت اطلاعات درباره ‎
Bluetooth® Low Energy Module‎،
GCY 42 / GCY 42 NC
دفترچه راهنمای مربوطه را بخوانید.