# Colocação em funcionamento

##

Com o comutador do sentido de rotação (11) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (12) pressionado.

| Rotação à direita: empurre o comutador do sentido de rotação (11) de ambos os lados até ao batente para a posição .
| Rotação à esquerda: empurre o comutador do sentido de rotação (11) de ambos os lados até ao batente para a posição .

##

### Furar

GSR 18V-90 C
Coloque o anel de ajuste da pré-seleção do torque (3) no símbolo "Furar", para alcançar o torque máximo ao furar e aparafusar.

GSB 18V-90 C
Coloque o anel de ajuste da pré-seleção do modo de operação (4) no símbolo "Furar", para alcançar o torque máximo ao furar e aparafusar.

### Aparafusar

GSR 18V-90 C
Coloque o anel de ajuste de pré-seleção do torque (3) no torque desejado.

GSB 18V-90 C
Coloque o anel de ajuste da pré-seleção do modo de funcionamento (4) no símbolo "Aparafusar".
Coloque o anel de ajuste de pré-seleção do torque (3) no torque desejado.

### Furar com impacto

GSB 18V-90 C
Coloque o anel de ajuste da pré-seleção do modo de funcionamento (4) no símbolo "Furar com impacto".

##

Para ligar a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (12).

O LED (18) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (12) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

Para desligar a ferramenta elétrica, soltar o interruptor de ligar/desligar (12).

##

É possível regular o número de rotações da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (12) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (12) origina uma rotação baixa. Aumentando a pressão aumenta a rotação.

##

Com o acoplamento de precisão ativado é possível pré-selecionar o torque necessário com o anel de ajuste de pré-seleção do torque (3) em 20 níveis. Assim que o torque definido seja alcançado, o acessório para. Com o acoplamento de precisão desativado o acoplamento engata excessivamente e a ferramenta de trabalho não é parada.

##

- Acione o interruptor de regulação da velocidade (5) somente com a ferramenta elétrica parada.

- Empurre o interruptor de regulação da velocidade sempre até ao batente. Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ficar danificada.

Com o interruptor de regulação da velocidade (5) podem ser pré-selecionados 2 regimes de rotações.

Posição seletor de marchas (5) | Número de rotações | Torque | Aplicação
--- | --- | --- | ---
1 | Baixo | Alto | Para aplicações difíceis: p. ex. furar e parafusar com grande diâmetro
2 | Alto | Baixo | Para aplicações fáceis: p. ex. furar e parafusar com pequeno diâmetro

##

Com uma utilização adequada a ferramenta elétrica não aquece. Com uma carga demasiado alta ou ao sair da gama de temperaturas de serviço, o número de rotações é reduzido ou a ferramenta elétrica é desligada. A ferramenta elétrica só volta a funcionar com o número de rotações total quando atingir novamente a temperatura de serviço permitida.

A proteção contra sobrecarga dependente da temperatura é indicada através de um acender a vermelho do LED (15) na ferramenta elétrica.

- Para voltar a alcançar a gama de temperaturas de serviço permitida, opere a ferramenta elétrica em vazio ou aguarde até que o LED (15) acenda novamente a verde.

Quando o LED (15) acende a verde, a ferramenta alcançou novamente a gama de temperaturas de serviço permitida.

##

A interface de usuário (9) serve para ativar ou desativar o acoplamento de precisão "Precision Clutch" e o desligamento rápido "KickBack Control" bem como para a indicação do estado da ferramenta elétrica.

### Acoplamento de precisão (Precision Clutch)

O acoplamento de precisão para o engate excessivo ao alcançar o torque definido reduzindo assim o desgaste do acoplamento e a emissão de ruído daí resultante.

O acoplamento de precisão pode ser desativado na interface de usuário (9) com a tecla Precision Clutch (19). O estado atual é indicado através do LED Precision Clutch (20) na interface de usuário (9).

### Desligamento rápido (Kickback Control)

O desligamento rápido (KickBack Control) oferece um melhor controle sobre a ferramenta elétrica e aumenta assim a proteção do usuário em comparação às ferramentas elétricas sem o KickBack Control. Em caso de uma rotação repentina e imprevista da ferramenta elétrica sobre o eixo de perfuração, a ferramenta elétrica se desliga.

O desligamento rápido é indicado na ferramenta elétrica através do LED (15) que pisca a vermelho, de um piscar da luz de trabalho (18) e de um acender a vermelho do LED para KickBack Control (16).

Para a recolocação em funcionamento solte o interruptor de ligar/desligar e pressione-o de novo.

- Se o desligamento rápido (KickBack Control) estiver com defeito, não é possível ligar mais a ferramenta elétrica. Só permita que a ferramenta elétrica seja consertada por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.

O desligamento rápido pode ser desativado na interface de usuário (9) com a tecla KickBack Control (17). Se a ferramenta elétrica não for usada durante mais do que 5 minutos ou se a bateria for retirada, o desligamento rápido torna a ligar-se automaticamente. O estado atual é indicado através do LED KickBack Control (16) na interface de usuário (9).

- Nota: a luz de aviso não é visível de todas as direções! A luz de aviso é difícil de reconhecer se a luz solar for muito forte.

##

Indicação do estado da ferramenta elétrica | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarelo | Temperatura crítica atingida, bateria quase vazia ou KickBack Control desligado | Deixe a ferramenta elétrica funcionar em vazio e esfriar, troque ou carregue a bateria em breve ou pressione a tecla KickBack Control
Acende a vermelho | A ferramenta elétrica está superaquecida ou a bateria está vazia | Deixe a ferramenta elétrica esfriar ou troque ou carregue a bateria
Vermelho intermitente | O desligamento rápido se ativou | Desligue e volte a ligar a ferramenta elétrica
Azul intermitente | A ferramenta elétrica está ligada ao aparelho terminal móvel ou as configurações estão sendo transferidas | –

##

Juntamente com o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC são disponibilizadas as seguintes funções Connectivity para a ferramenta elétrica:

- Registro e personalização

- Verificação do estado, emissão de mensagens de aviso

- Informações gerais

- Gestão

- Ligar/desligar a luz de trabalho

- Ajuste da luminosidade da luz de trabalho e da duração da iluminação remanescente da luz de trabalho

- Ajuste da luminosidade da interface de usuário e da duração da iluminação remanescente da interface de usuário

Para informações sobre Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 / GCY 42 NC, leia o guia de usuário associado.