# Dados técnicos

Berbequim/aparafusador sem fio |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
Número de rotações em vazioA)
1.ª velocidade | r.p.m. | 0–630 | 0–630
2.ª velocidade | r.p.m. | 0–2100 | 0–2100
N.º de impactos | i.p.m. | – | 0–29500
Binário máx. (macio)A) | Nm | 36 | 36
Binário máx. (duro)A) | Nm | 64 | 64
Ø máx. de perfuração
Madeira | mm | 68 | 68
Aço | mm | 13 | 13
Alvenaria | mm | − | 13
Encabadouro da ferramenta | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø máximo do parafuso | mm | 12 | 12
Peso | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 5.0Ah.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.